Техническое задание

на поставку оборудования для слесарной мастерской

Раздел 1. Общие требования

1.1. Цели и правовое основание для поставки товара

1.1.1. Целью данной закупки является обеспечение потребности подразделений СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2026 год.

1.1.2. Основанием для закупки является: План закупок для нужд предприятия СПб ГУП ГЭТ.

1.1.3. Код ОКПД-2 – 28.99.39.190

1.1.4. Код ОКВЭД – 28.99.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий Договора 

2.1. Объект закупки: поставка оборудования для слесарной мастерской (далее – товар).
2.2. Требования к качеству товара:

2.2.1 Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 к настоящему техническому заданию, и нормативным актам, устанавливающим требования к товару, в том числе требования к сертификации и декларированию товара.

2.2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Требования к упаковке, маркировке товара:  
2.3.1. Товар должен поставляться в таре, соответствующей характеру данного товара, а также отвечать установленным международным и государственным стандартам, техническим требованиям производителя.

2.3.2. Упаковка (тара) товара должна обеспечивать его сохранность от механических повреждений, атмосферных осадков во время транспортировки с помощью транспортных средств. Поставщик несет ответственность за повреждение товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

2.3.3. Каждая номенклатура товара, при поставке на склад Заказчика, должна быть упакована в отдельную грузовую единицу (тару) и промаркирована на упаковке. В случае невозможности упаковки товара, к нему должна прилагаться бирка (этикетка и т.п.).

2.3.4. Маркировка или бирка на грузовой единице (таре) (на бумажном носителе в печатной форме) должна в обязательном порядке содержать следующие сведения:

- наименование поставщика;

- наименование товара в соответствии с Договором, 

- номенклатурный номер в соответствии с Договором, 

- количество товара, содержащееся в грузовой единице (таре),

- дату изготовления товара.

2.3.5. В случае несоблюдения требований, установленных в п.2.3. настоящего технического задания, Заказчик вправе не принимать поставленный товар.

2.4. Требования к безопасности товара:
2.4.1. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, действующим на территории Российской Федерации.

2.4.2. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

2.5. Требования к количеству товара:

Количество поставляемого товара должно строго соответствовать количеству товара, указанному в Разнарядке на поставку.
2.6.  Комплектность товара:

2.6.1.  В соответствии с Приложением №1 к настоящему техническому заданию.

2.7. Требования к обязательному подтверждению соответствия продукции:

2.7.1. В соответствии с условиями Договора и Приложением №1 к настоящему техническому заданию.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества. 

3. Требования к гарантийным обязательствам.

3.1. Гарантийный срок на поставленный товар должен составлять не менее срока гарантии изготовителя товара, но в любом случае не менее 12 месяцев со дня приемки товара Заказчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров
4.1. В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» (Требования не установлены)  

Раздел 5. Срок, место, условия поставки товара

5.1. Сроки поставки товара:

5.2.1. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 60 рабочих дней с даты получения Поставщиком Разнарядки на поставку товара.

5.2. Место поставки товара: 

Доставка товара до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. Получение товара Заказчиком производится на складе Заказчика.

5.3. Условия поставки товара:

5.3.1. Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость товара.

5.4. Сроки и порядок направления Разнарядок на поставку товара. 

5.4.1. Разнарядки на поставку товара направляются Заказчиком в адрес Поставщика любым доступным способом с подтверждением их получения. 
В случае наличия информации об ожидаемом срыве поставки, Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня до предполагаемой даты поставки в соответствии с Договором должен  в письменном виде уведомить об этом Заказчика.   

5.4.2. Досрочная поставка товара может производиться с согласия Заказчика. 

5.4.3. В случае срыва по вине Поставщика сроков поставки товара, предусмотренных Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в части поставки той партии товара, по которой была допущена просрочка.

Раздел 6. Порядок приемки товара

6.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству, безопасности, сертификатам соответствия/декларациям соответствия и иным документам, и характеристикам, установленным Техническим заданием и Договором. 

6.2.Одновременно с поставкой товара Поставщик обязуется передать Заказчику сопроводительные документы:   
-
товарная накладная (ТОРГ-12), счет-фактура на поставляемый товар, или универсальный передаточный документ (УПД) в 2-х экземплярах; 

-
счет;

-
товарно-транспортная накладная или транспортная накладная;

-
техническая документация, предусмотренная изготовителем товара;

-
технический паспорт, руководство или инструкция по эксплуатации, этикетки;

-
заверенные Поставщиком копии сертификатов обязательной сертификации или деклараций о соответствии (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия);

-
сертификат пожарной безопасности (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия);

-
свидетельство о государственной регистрации товара (на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия);

-           свидетельство о поверке (на товар, подлежащий обязательной поверке – на средства измерений. Поставляемые средства измерений должны быть поверены в соответствии с ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений». На средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки);
-
в случае необходимости иные документы, предусмотренные Договором и Техническим заданием.

В случае предоставления вышеуказанной документации на иностранном языке, должен быть предоставлен нотариально заверенный перевод. Данный пакет документов Поставщик готовит раздельно при поставках по каждой Разнарядке.

6.3.
Заказчик не принимает поставляемый товар в случае непредставления полного комплекта документов или представления ненадлежащим образом оформленного комплекта документов, сопровождающего товар, предусмотренного техническим заданием.

6.4.
Перечень документов, указанных в п. 6.2 не является исчерпывающим, Заказчик в случае необходимости вправе запросить дополнительные документы на товар, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.5.
 Порядок приёмки товара по количеству и качеству в части, не противоречащей условиям действующего законодательства РФ, регулируется действующим Договором и внутренними документами Заказчика 

6.6.
 Приемка товара включает в себя следующие этапы:

- проверка количества и комплектности товара;

- проверка товара на соответствие наименованиям, характеристикам;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара и упаковки;

- проверка наличия документов на товар в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- проверка наличия и правильности оформления документов, предусмотренных Договором и техническим заданием;

- проверка маркировки и упаковки товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Договора и технического задания. 

6.7.
 При положительных результатах приемки товаров по количеству, ассортименту, комплектности и качеству Заказчиком подписывается товарная накладная (или универсальный передаточный документ). 

Приемка продукции по качеству и комплектности производится на складе получателя в следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 календарных дней, после поступления на склады Заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 календарных дней, после поступления на склады Заказчика.

6.8.
 Товар ненадлежащего качества, ассортимента, количества, с предъявленной в неполном объеме или ненадлежащим образом оформленной документацией считается не поставленным.

6.9.
 Товар считается поставленным и принятым с даты подписания Заказчиком товарной накладной (ТОРГ 12) (или универсального передаточного документа) без замечаний.

Раздел 7. Условия оплаты товара

7.1. Оплата по Договору осуществляется в срок не более 7 рабочих дней с даты приемки Заказчиком выполненных Поставщиком обязательств и предоставления Поставщиком оригиналов всех иных документов, предоставление которых входит в обязанность Поставщика в соответствии с условиями Договора.

        Стороны особо оговорили что указанный в настоящем пункте срок оплаты автоматически продлевается на период, соразмерно количеству дней на устранение Поставщиком выявленных Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 4.5.5 Договора, недостатков. При этом началом периода является дата направления Заказчиком Поставщику требования об устранении выявленных недостатков, а окончанием – подписание сторонами документа, подтверждающего устранение недостатков Поставщиком. 

        Порядок расчетов не предусматривает авансирования.

7.2. В случае если Договором предусмотрено периодичное выполнение обязательств (на основании отдельных заявок, разнарядок, графиков и т.д.), оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные п.2.4. Договора, за фактический объем исполненных обязательств.

7.3. Поставщик обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные счет и счет-фактуру (в случае если цена Договора облагается НДС) одновременно с передачей Товара.

7.4.  Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

Раздел 8. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технических требований

8.1. Приложение №1: Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товара.

Приложение №1

к техническому заданию

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА


[image: image1.emf]Приложение №1


Файл в формате PDF подготовлен и открывается данным продуктом:

Продукт http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat
Скачать бесплатно можно здесь http://get.adobe.com/ru/reader/otherversion
_1853586143.pdf


 


 


 


 


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 


К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ 


  







  


№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


1 
Оборудование для слесарной 


мастерской тип 1 


Материал составных 


деталей 
Сталь   


   тип 


Производстве


нный 


стеллаж 


  







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    


Толщина составных 


деталей изделия 


величина 


не менее 1.5  мм 


    Основной цвет изделия RAL 5005   







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    
Дополнительный цвет 


элементов 
RAL 7012   


    


Высота рабочей 


поверхности над 


уровнем пола 


1000,1600,19


00 
мм 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    Количество полок от 1 шт 


    
Количество наклонных 


полок 
от 3 шт 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    
Резиновый коврик на 


полку 
от 5 шт 


    


Максимальная 


распределенная 


нагрузка на изделие 


не более 4500 кг 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    
Максимальная 


нагрузка на полку 
не менее 700 кг 


    
Габаритные размеры 


ДхШхВ 


от 


2355x495x16


00 


мм 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    Ширина стойки не менее 80 мм 


    
Навесная полка для 


метизов 
не более 10 шт 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    Навесной крючок от 7 шт 


    Навесная полка 
не менее 247 


мм 2 шт 
  







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    
Навесной держатель 


для отверток 
не менее 2 шт 


    
Навесной держатель 


гаечных ключей 
не менее 2 шт 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    
Навесная корзина для 


мусора 
не менее 1 шт 


    Основание стоек Виброопора   







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


2 
Оборудование для слесарной 


мастерской тип 2 


Материал составных 


деталей 
Сталь   


   тип 


Стеллаж 


металлически


й разборный 


  







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    


Величина толщины 


составных деталей 


изделия 


от 1.2 мм 


    Основной цвет изделия RAL 5005   







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    
Дополнительный цвет 


элементов 
RAL 7012   


    


Высота рабочей 


поверхности над 


уровнем пола 


1000,1600,19


00 
мм 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    
Количество полок и 


резиновых ковриков 
от 7 шт 


    


Максимальная 


распределенная 


нагрузка на изделие 


не менее 


4500 
кг 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    
Максимальная 


нагрузка на полку 
не более 700 кг 


    
Габаритные размеры 


ДхШхВ 


от 


3955x495x19


00 


мм 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    Ширина стойки 75+5 мм 


    
Навесная корзина для 


мусора 
не менее 1 шт 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    Основание стоек Виброопора   


3 
Оборудование для слесарной 


мастерской тип 3 


Материал корпуса 


шкафа 
Сталь   







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


   тип 


Шкаф для 


хранения 


инструмента 


  


    


Величина толщины 


составных деталей 


изделия 


от 1.2 мм 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    Открывание дверей не менее 180 градус 


    Основной цвет изделия RAL 5005   







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    
Дополнительный цвет 


элементов 
RAL 7012   


    


Высота рабочей 


поверхности над 


уровнем пола 


не более 2150 мм 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    
Марка установленного 


замка 
Mesan   


    Система запирания Ригельная   







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    
Внутренний шаг 


перфорации 
не менее 80 мм 


    


Максимальная 


распределенная 


нагрузка на изделие 


не менее 


1500 
кг 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    
Максимальная 


нагрузка на полку 
не более 200 кг 


    Шкаф ДхШхВ 


не менее 


1000х525х21


50 


мм 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    
Количество навесных 


полок 
от 2 шт 


    Вес шкафа диапазон не более 190 кг 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    Полка ДхШхВ 
от 


820х485х50 
мм 


    
Количество 


выдвижных ящиков 
от 2 шт 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    


Максимальная 


нагрузка на выдвижной 


ящик  


не менее 50 кг 


    
Резиновый коврик на 


полку 
от 2 шт 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


4 
Оборудование для слесарной 


мастерской тип 4 


Материал корпуса 


шкафа 
Сталь   


   тип 


Шкаф для 


инструменто


в 


  







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    


Величина толщины 


составных деталей 


изделия 


от 1.2 мм 


    Открывание дверей не менее 180 градус 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    Основной цвет изделия RAL 5005   


    
Дополнительный цвет 


элементов 
RAL 7012   







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    


Высота рабочей 


поверхности над 


уровнем пола 


не менее 


2150 
мм 


    
Марка установленного 


замка 
Mesan   







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    Система запирания Ригельная   


    
Внутренний шаг 


перфорации 
не менее 80 мм 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    


Максимальная 


распределенная 


нагрузка на изделие 


не менее 


1500 
кг 


    
Максимальная 


нагрузка на полку 
не более 200 кг 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    Шкаф ДхШхВ  


до 


1005х530х21


50 


мм 


    Количество полок от 2 шт 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    Вес шкафа диапазон не более 170 кг 


    Навесной экран 1 шт 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    Полка ДхШхВ  
от 


820х480х50 
мм 


    Экран ДхШхВ 
не менее 


820х450х20 
мм 







№ 


п/п 
Наименование товара 


Наименование 


показателя 


Требование 


к значению 


(-ям) 


показателей 


Единица 


измерени


я 


    
Резиновый коврик на 


полку 
от 3 шт 


  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







 






